{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"merged":[[1,2,25,2],[2,0,3,0],[4,0,5,0],[6,0,7,0],[9,0,14,0],[16,0,19,0],[20,0,22,0],[20,1,22,1]]}
["功能","描述","备注"]
["处理器 ","4核ARM处理器","\n"]
["存储器 ","DDR3 2G bytes"]
[null,"NAN FLASH 16G"]
["视频解码 ","支持MPEG-1,2,4 H.264 High Profile VC-1流媒体解码"]
[null,"图片支持 JPEG、GIF"]
["视频输出 ","HDMI 1080p,1080i,720p"]
[null,"模拟视音频输出CVBS-直播节目使用"]
["音频解码 ","MP1，MP2，MP3，MP4，AAC（高级音频编码）,wma"]
["接口 ","RJ-45, 10/100M Base T Ethernet网口"]
[null,"2xUSB2.0 HOST接口"]
[null,"5V电源插口"]
[null,"模拟视音频输出"]
[null,"红外遥控接口"]
[null,"Wifi:802.11b/g/n"]
["操作系统 ","Android7.1"]
["网络协议 ","网络：TCP/IP, UDP, TFTP, FTP, HTTP"]
[null,"多播：IGMP v2, TS over UDP, TS over RTP"]
[null,"接入控制：PPPOE, DHCP, 静态IP地址配置，Wifi，4G，无线"]
[null,"ISMA: ISMA1.0 , RTP/RTCP/RTSP协议组"]
["中间件（必须） ","Lotevision；采用基于XML及LUA脚本语言的中间件技术，可实现与多种前端方便对接；支持cache数据库通讯，可解析csp"]
[]
[]
["软件接口","能与医院信息发布系统和HIS系统无缝对接"]
["整机功耗 ","工作：<4.5W"]
["电源 ","外部5V/2A 开关电源 "]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}